**Biomédical : check-list Soluscope 3 & 4**

MAJ : 12/05/2017

Maintenance préventive réalisée 1 fois par an

|  |  |
| --- | --- |
| **Identification du DM** | **Site :** |
| **N° inventaire :**  |  |
| **N° série :**  | **Service :** |
| **Date :**  |  |

|  |
| --- |
| **Actions réalisées dans le mois** |
| **Description** | **FAIT** | **NON FAIT** |
| [ ] **SOLUSCOPE 3** | [ ]  **SOLUSCOPE 4** |  |  |
| Changement du préfiltre 1 µm | [ ]  | [ ]  |
| Changement du préfiltre 0,2 µm | [ ]  | [ ]  |
| Changement du filtre terminal 0,2 µm | [ ]  | [ ]  |
| S’assurer que les joints toriques sont en bons état | [ ]  | [ ]  |
| Lancement d’un cycle 6 | [ ]  | [ ]  |
| Nettoyage des portes filtre | [ ]  | [ ]  |
|  | [ ]  **SOLUSCOPE 4** |  |  |
|  | Changement du filtre 5 µm | [ ]  | [ ]  |
|  | Valider le changement en scannant les codes-barres | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Commentaire** |
|  |

|  |
| --- |
| **Opérateur** |
| **Nom :**  |
| **Signature :**  |