**MAINTENANCE PREVENTIVE EXTERNE HORS CONTRAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qui** | **Fait quoi** | **Où** | **Comment** |
| Bioméd  Bioméd  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire  SAV  Gestionnaire  Gestionnaire  Gestionnaire | Impression automatique du BT  Prendre en charge le DM  Fermeture de l’intervenant du BT  Obtenir un BC  Garder un exemplaire dans le trieur des interventions en attente avec le BT  Le DM est-il transportable ?  Envois du DM au SAV avec un BC  Oui  Non  Transmettre le BC au SAV et prendre RDV avec le SAV et le service  Maintenance au SAV  Maintenance du SAV sur site  Remise en service du DM  Réceptionner du DM  Archive le RI, BL et BC  Archive le RI, BL et BT  Remise en service du DM  Fermer le BT  Renseigner le cahier des demandes d’interventions avec commende | Bioméd  DAE  Bioméd    Bioméd  Armoire des interventions biomédicales du bureau  Service | Mode opératoire de Fermeture de l’intervenant dans la GMAO  Cahier d’ l’intervention sous contrat ou garantie  Mode opératoire d’Envoi de colis  Mode opératoire de Réception de colis  Mode opératoire de Fermeture de BT dans la GMAO  Noter la date et le n° du BL ou RI |