**MAINTENANCE PREVENTIVE EXTERNE HORS CONTRAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Qui** | **Fait quoi** | **Où** | **Comment** |
| BiomédBiomédGestionnaireGestionnaireGestionnaireGestionnaireGestionnaireSAVGestionnaireGestionnaireGestionnaire | Impression automatique du BT Prendre en charge le DM Fermeture de l’intervenant du BT Obtenir un BCGarder un exemplaire dans le trieur des interventions en attente avec le BTLe DM est-il transportable ?Envois du DM au SAV avec un BCOuiNonTransmettre le BC au SAV et prendre RDV avec le SAV et le serviceMaintenance au SAVMaintenance du SAV sur siteRemise en service du DMRéceptionner du DMArchive le RI, BL et BCArchive le RI, BL et BTRemise en service du DMFermer le BTRenseigner le cahier des demandes d’interventions avec commende | BiomédDAEBioméd BiomédArmoire des interventions biomédicales du bureauService | Mode opératoire de Fermeture de l’intervenant dans la GMAOCahier d’ l’intervention sous contrat ou garantie Mode opératoire d’Envoi de colisMode opératoire de Réception de colisMode opératoire de Fermeture de BT dans la GMAONoter la date et le n° du BL ou RI |