**III.3 Résultat de l’étude**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques liés aux équipements biomédicaux | | | | |
| Service d’Endoscopie | | | | |
| Equipement | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) |
| Appareil de vigilance | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bistouri électrique | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Chariot d'anesthésie | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Colonne Pentax | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Défibrillateur non implantable | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Endoscope (Fibroscope, Coloscope, etc…) | 3 | 4 | 1 | 12 |
| Insufflateur pour endoscopie | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Laveur d’endoscopie | 3 | 4 | 2 | 24 |
| Lumière froide | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mélangeur de gaz O2 air | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mélangeur de produit de lavage endoscope | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Moniteur automatique de tension artérielle | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Moniteur de SAO2 (Saturomètre) | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Oxymétrie | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Réseau Exploration fonctionnelle respiratoire | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Traitement d’eau de lavage d'endoscope | 1 | 4 | 3 | 12 |

*Tableau de criticité des DM service d’Endoscopie*