|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | Risques liés aux équipements biomédicaux | | | | |
| Service d’USI | | | | |
| Domaine concerné | Equipement | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) |
|  | Mélangeur de gaz O2 air | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Soulève malade | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Régulateur d’aspiration intermittent | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Rotamètre O2 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Rotamètre Air | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Moniteur de SAO2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Moniteur image | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Défibrillateur | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Electrocardiographe ECG | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Ventilateur pulmonaire | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Unité centrale de traitement | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Support mobile d’ampli | 2 | 1 | 1 | 2 |

*Fig. 19 : Tableau de criticité des DM service d’USI*