|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | Risques liés aux équipements biomédicaux | | | | |
| Service d’USI | | | | |
| Domaine concerné | Equipement | Fréquence | Gravité | Détectabilité | Criticité (GxFxD) |
| EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX | Support pousse seringue | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tondeuse chirurgical | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Moniteur automatique de tension artérielle | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Thermomètre automatique Tympanic | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Echographie | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Pompe à nutrition entérale | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Pousse seringue | 3 | 4 | 1 | 12 |
| Régulateur de vide | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Lit médicalisé | 3 | 2 | 1 | 6 |

*Fig. 20 : Tableau de criticité des DM service d’USI*