**Le tableau ci-dessous reprend le détail de calcul du taux de criticité de différents**

 **dispositifs médicaux des services ci haut mentionnés**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipement** | **F** | **G** | **D** | **Criticité** |
| Imprimante pour cliché radiologie | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Support mobile d’ampli | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Support pousse seringue | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tondeuse chirurgical | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Insufflateur pour endoscopie | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mélangeur de gaz O2 air | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Oxymétrie | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Mélangeur de gaz O2 air | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Soulève malade | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Moniteur automatique de tension artérielle | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Lit médicalisé | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Appareil de vigilance | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chariot d'anesthésie | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Défibrillateur non implantable | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Lumière froide | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Mélangeur de produit de lavage endoscope | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Moniteur de SAO2 (Saturomètre) | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ampli de Brillance | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Appareil radio panoramique dentaire | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Table télécommandée radiographie | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Chariot d’urgence | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Reprographe | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Régulateur d’aspiration intermittent | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Rotamètre O2 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Rotamètre Air | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Moniteur de SAO2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Moniteur image | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Unité centrale de traitement | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Moniteur automatique de tension artérielle | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Echographie | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Régulateur de vide | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Ensemble de radiologie mobile (radio au lit) | 2 | 6 | 1 | 12 |
| Electrocardiographe ECG | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Thermomètre automatique Tympanic | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Pousse seringue | 3 | 4 | 1 | 12 |
| Endoscope (Fibroscope, Coloscope, etc…) | 3 | 4 | 12 | 12 |
| Colonne Pentax | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Réseau Exploration fonctionnelle respiratoire | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Scanner Light speed | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Défibrillateur | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Pompe à nutrition entérale | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Traitement d’eau de lavage d'endoscope | 2 | 4 | 3 | 16 |
| Ventilateur pulmonaire | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Bistouri électrique | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Laveur d’endoscopie | 3 | 4 | 2 | 24 |
| Numérisation Radio | 2 | 4 | 3 | 24 |