**III.2 DEFINITITION DES COTATIONS DES ECHELLES DE FREQUENCE, GRAVITE ET DE DETECTABILITE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERE** | **EVALUATION DES CRITERES** | **COTE** |
| **FREQUENCE**  Est la fréquence d’exposition du patient au risque lié à l’acte médical ou la fréquence d’occurrence | Risque exceptionnel (1 événement sur >1années)  Risque rare (1 fois / mois ≥ événement > 1 fois / an)  Risque occasionnel (1 fois / semaine ≥ événement > 1 fois / mois)  Risque fréquent (événement > 1 fois / semaine) | 1  2  3  4 |
| **GRAVITE**  La gravité est estimée en fonction des conséquences possibles | Gravité mineure (Incidents, presque accident par exemple)  Gravité moyenne (Accident bénin sans arrêt,)  Gravité élevée (Accident avec arrêt de courte durée,  Gravité très élevée (Accident avec arrêt de longue durée ou décès, ) | 1  2  4  6 |
| **MAITRISE OU CAPACITE A DETECTER**  La maîtrise sera jugée en fonction  des moyens techniques ou organisationnels existants pour limiter le risque.  La connaissance du risque (formation / information) par le salarié ou la capacité de détecter le risque est prise en compte. | Bonne maîtrise ou risque facilement détectable (Présence de moyens techniques : Arrêt d’Urgence, EPI, Alarme,…)  Maîtrise moyenne ou risque détectable (Le salarié est formé, informé, conscient du risque, il respecte les consignes, …)  Maîtrise faible ou risque difficile à détecter (existence des consignes écrites, disponibles, affichées,….) | 1  2  3 |

*Tableau de définition des cotation de F,G,D*